**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ**

к руководству по сборке для моделей ДСК «Юный Атлет»:

**Уличный, Уличный-Лайт, Уличный-Плюс, Качели уличные, Дополнительная стойка-качели.**

Настоящее дополнительное вложение устанавливает правило сборки конструкции качелей на цепном подвесе в комплекте указанных моделей ДСК. Все указанные модели ДСК комплектуются дополнительно следующими деталями, не указанными в основных инструкциях (**кронштейн боковины качелей –** далее по тексту Кронштейн):

|  |
| --- |
| C:\Users\Александр\Desktop\Новый точечный рисунок.jpg |
| **Описание**: полоса 25х280 мм толщиной 4 мм – **2 шт. красного цвета**. |

Применяется при сборке боковин качелей указанных моделей ДСК в соответствии с таблицей ниже:

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель ДСК** | **Пункт основного руководства по эксплуатации** |
| Уличный | 3.16 |
| Уличный-Лайт | 3.15 |
| Уличный-Плюс | 3.17 |
| Качели уличные | 3.10 |
| Дополнительная стойка-качели | 3.10 |

Кронштейны устанавливаются под пластиковые сиденья при сборке боковин качелей в соответствии с рисунком ниже:

